# 《义马市城市消防专项规划（2020-2035）》公示

为完善义马市城市消防安全体系，创造良好的消防安全环境，提高城市预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，最大限度的保障人民生命安全，减少火灾及其他灾害事故的损失，指导城市消防建设协调有序发展，适应义马市城市消防安全保障的需要，特编制《义马市城市消防专项规划（2020-2035）》。现予以公示，具体如下：
公示期限：2020.12. 8-2021.1.18

经办科室：义马市自然资源和规划局 国土空间规划科
咨询电话：0398—5655706、0398-5869688
附加说明：依据《城乡规划法》、《行政许可法》等有关法律法规，特此公示。如有意见和建议，请于公示时间内以书面形式向我局反馈。

**主要内容**

1. **规划期限**

**近期：2020年--2025年**

**远期：2026年--2035年**

1. **规划范围**

**本规划范围为《义马市城乡总体规划（2017--2035）》所确定的城市规划区用地范围。总面积 99.47 平方公里**

1. **消防站规划**

**规划至2035年，全市共设置消防站7座，其中：普通消防站6座（一级普通消防站4座、二级普通消防站2座）、特勤消防站1座。**

1. **消防指挥中心**

**规划升级现状人民路消防救援站为消防指挥中心，同时作为一级普通消防站使用，位于人民路与子章街交叉口西路北，占地面积 5617 平方米。**

1. **消防站规划指标一览表**

附表1：消防站规划指标一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **类别** | **位置** | **用地面积（平方米）** | **责任区面积****（平方千米）** | **备注** |
| 1 | 产业集聚区消防站 | 特勤消防站 | 纬二路与经二路交叉口东 | 10557 | 3.6 | 规划预留 |
| 2 | 城北消防站 | 一级普通消防站 | 龙山路与康宁路交叉口东南角 | 5671 | 4.6 | 规划预留 |
| 3 | 人民路消防救援站兼消防指挥中心 | 一级普通消防站 | 人民路与子章街交叉口西路北 | 5617 | 3.6 | 现状提升 |
| 4 | 城西消防站兼义马市物资储备与应急救援中心 | 一级普通消防站 | 振兴路和嵩山路交叉口西北角 | 19998 | 6.8 | 规划预留 |
| 5 | 涧南消防站 | 一级普通消防站 | 纬八路与经五路交叉口东南角 | 5491 | 3.5 | 规划预留 |
| 6 | 物流组团消防站 | 二级普通消防站 | 解放路和纬二十二路交叉口东北角 | 4203 | 3.7 | 规划预留 |
| 7 | 城东消防站兼义马市矿山救援大队 | 二级普通消防站 | 人民路与东风路交叉口东北角 | 14612 | 2.9 | 现状改建 |

1. **消防培训基地**

**消防培训中心结合产业集聚区消防站设置，满足城市消防队伍训练。**

1. **企事业专职消防队规划**

**各大中型企业应积极建立专职消防队，规模可按二级专职消防队设置。**

1. **消防队供水规划**

**规划到2035年城区市政消火栓总数应为 1160 只，消防水鹤 10 处，消防取水码头1处。**

1. **消防通道规划**

**消防通道主要依靠城市快速路和城市主干道系统组成。**

1. **避难疏散场地规划**

**本次规划设置1个中心避难场所体育公园（千秋西路和滨河西路交叉口西），5个固定避难场所，服务于整个市区。规划利用广场、运动场、公园、绿地等各类公共开敞空间，设置紧急避难疏散场地。**

附表2：义马市规划避难场所一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **类别** | **位置** | **面积** | **备注** |
| 1 | 体育公园 | 中心避难场所 | 千秋西路北滨河路西 | 26公顷 | 体育用地 |
| 2 | 鸿庆公园和义煤游园 | 固定避难场所 | 千秋路以北子章街以西 | 4.6公顷 | 公园绿地 |
| 3 | 银杏公园（消防主题公园） | 固定避难场所 | 银杏路北，福山路西 | 2.6公顷 | 公园绿地 |
| 4 | 毓秀游园（规划） | 固定避难场所 | 人民东路北，东风路西 | 1.0公顷 | 公园绿地 |
| 5 | 黛螺公园（规划） | 固定避难场所 | 陇海路北，东风路西 | 1.2公顷 | 公园绿地 |
| 6 | 城南体育公园、童心游园（规划） | 固定避难场所 | 常村南 | 2.8公顷 | 公园绿地、体育用地 |

1. **消防通信规划**

**消防通信指挥中心与各消防站点之间设置 2 对火警调度专线，消防通信指挥中心与政府、供水、供电、供气、医疗急救、交通管理、环保、气象、 地震等单位之间各设 1 对报警专线。**

1. **近期建设规划**

**近期，将现状人民路消防救援站升级为消防指挥中心，补充车辆和装备，同时作为一级普通消防站使用。**

**新建一座一级普通消防站，即城西消防站兼义马市物资储备与应急救援中心，用地面积 19998平方米。**

**现状改建一座二级普通消防站，即城东消防站兼义马市矿山救援大队。用地面积14612平方米。**

1. **附件**

[**附件1：消防站布局现状图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4577)

[**附件2：消防站布局规划图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4576)

[**附件3：消防车通道规划图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4576)

[**附件4：消防隔离和避难场所规划图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4576)

[**附件5：消防通信规划图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4575)

[**附件6：消防供水规划图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4574)

[**附件7：近期消防建设规划图.jpg**](http://www.fy.gov.cn/download/?mod=site_attach&_id=5d706b6e7f8b9ab0568b4573)

 义马市自然资源和规划局

2020年12月8日